**Código de Cores**

|  |  |
| --- | --- |
| **COR** | **VALOR** |
| **Preto** | **0** |
| **Marrom** | **1** |
| **Vermelho** | **2** |
| **Laranja** | **3** |
| **Amarelo** | **4** |
| **Verde** | **5** |
| **Azul** | **6** |
| **Violeta** | **7** |
| **Cinza** | **8** |
| **Branco** | **9** |
| **Dourado** | **5** |

Faixa 1 -> Primeiro Algarismo.

Faixa 2 -> Segundo Algarismo.

Faixa 3 -> Numero de Zeros.

Faixa 4 -> Tolerância. – Dourada

**Série de Resistores**

0.12Ω 🡨 1,2 K 🡨 12 Ω 🡪 120 Ω 🡪 1K2 Ω 🡪 12K Ω 🡪 120K Ω 🡪 1M2 Ω 🡪 12M Ω

**Valores Comerciais**

10 Ω - 12 Ω - 15 Ω - 18 Ω - 22 Ω - 27 Ω - 33 Ω – 39 - 47 Ω – 56 Ω - 68 Ω - 82Ω